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Omgevingsveiligheid in de Ruimtelijke Onderbouwing: Tekstsuggesties
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1 [bookmark: _Toc199850707]Inleiding 
Dit document bevat tekstvoorstellen die bijdragen aan de doelstelling van de Omgevingswet: het realiseren en behouden van een gezonde en veilige leefomgeving.

Enkele aandachtspunten:
· Vroegtijdige betrokkenheid: Door de gemeente vroegtijdig te betrekken, kan de fysieke veiligheid integraal opgenomen worden in de ruimtelijke onderbouwing. Dit optimaliseert de (brand)veiligheid van de toekomstige ontwikkeling. Vooroverleg met de VRHM kan via de gemeente worden aangevraagd na de uitwerking van de tekstsuggesties.
· Ruimtelijke onderbouwing: Vaak worden in de onderbouwing alleen maatregelen genoemd zonder concreet te beschrijven welke daadwerkelijk worden toegepast. De onderbouwing moet duidelijk maken welke maatregelen worden genomen. Een adviesbureau kan hierbij helpen met specifieke aanbevelingen voor de locatie en doelgroep.
· Externe veiligheid: Vaak wordt gesteld dat externe veiligheid geen belemmering vormt, maar dit betreft meestal alleen de rekenkundige kant. Er is een verschil tussen de rekenkundige en inhoudelijke benadering van veiligheid. Omgevingsveiligheid omvat bredere risico’s, zoals natuurbranden of overstromingsrisico’s. De rekenkundige kant van externe veiligheid wordt overigens beoordeeld door de Omgevingsdienst.
· Advies van de VRHM: Het advies van de VRHM ondersteunt de bestuurlijke keuzes van de gemeente. Op basis van ons advies over de zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en maatschappelijke impact, besluit de gemeente of de genomen maatregelen en risico’s acceptabel zijn.


[bookmark: _Toc199850708]Ruimtelijke onderbouwing Omgevingsveiligheid 
Hieronder zijn de tekstsuggesties opgenomen welke de uitwerking van de ruimtelijke onderbouwing verder vorm kunnen geven ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Neem deze bij voorkeur op in een eigen paragraaf met de benaming ‘Omgevingsveiligheid’.

[bookmark: _Toc199850709]Relevante scenario’s
Onderstaande tekstsuggestie kan gebruikt worden na het inventariseren van de risicobronnen in de omgeving:

	Relevante scenario’s
Vanuit een inventarisatie op de fysieke veiligheidsrisico’s blijken diverse risicobronnen binnen of in de zeer directe omgeving van de ruimtelijke ontwikkeling van toepassing. Het betreft hierbij de volgende risicobronnen, met de daarbij behorende scenario’s:
· Gebouwbrand
· Brand in de omgeving – Brandoverslag op het gebouw
· Brand op hoogte (hoogbouw)
· Brand in relatie tot de energietransitie
· Brand in een Energie Opslag Systeem
· Brand of ongeval in een laboratorium met aanwezigheid van genetisch gemodificeerde organisme / stralingsbronnen en röntgenapparatuur / …
· Ongeval/instorting in een complex gebouw
· Hogedrukaardgasleiding <naam> - Fakkelbrand
· <Naam inrichting/transportweg> - Toxische wolk
· <Naam inrichting/transportweg> - Plasbrand
· <Naam inrichting/transportweg> - BLEVE
· Bres in de polderdijk – Overstroming
· … (niet limitatief)




[bookmark: _Toc199850710]Zelfredzaamheid van personen 
Onderstaande tekstsuggestie kan gebruikt worden bij het omschrijven van de zelfredzaamheid van de aanwezigen personen:

	Zelfredzaamheid van personen bij een incident
De aanvraag betreft een initiatief voor een <kwetsbaar/zeer kwetsbaar> <gebouw/evenementenlocatie>. Voor de toekomstige gebruikers is het uitgangspunt dat <keuze>
· deze zelfredzaam zijn. Het ontdekken, het waarschuwen van andere personen, het wegvluchten en het alarmeren van hulpdiensten mag van de beoogde doelgroep worden verwacht.
· deze niet allemaal zelfredzaam zijn. De personen zijn vanwege … <toelichting op leeftijd / fysieke en/of mentale beperking / …> verminderd / niet in staat om zelf in veiligheid te komen. Deze personen zijn afhankelijk van een BHV-organisatie.
Het aantal personen dat naar verwachting de locatie gaat gebruiken is XXX (eventueel onderscheid in zelfredzame en verminderd/niet zelfredzame personen). In het ruimtelijk ontwerp is er rekening mee gehouden dat de ontruiming voorspoedig kan verlopen aangezien…<nadere toelichting>
<toelichting voor de verdere uitwerking; denk hierbij aan de positie van vluchtdeuren inclusief hellingbanen voor rolstoelgebruikers en het eenvoudig bereiken van aansluitend terrein en openbaar gebied. Bij omvangrijkere plangebieden is een afbeelding van meerwaarde waarin de vluchtwegen naar de openbare weg / veilig gebied inzichtelijk zijn gemaakt>




[bookmark: _Toc199850711]Gebouwbrand 
Onderstaande tekstsuggestie kan gebruikt worden voor het omschrijven van de bereikbaarheid, bluswatervoorziening en de opkomsttijd.

	Bestrijding van een gebouwbrand in de ruimtelijke omgeving
De bestrijding van een gebouwbrand bestaat in hoofdzaak uit vier onderdelen. Hieronder zijn deze separaat uitgewerkt zodat deze door de VRHM in samenhang beoordeeld kunnen worden.
[bookmark: _Hlk148946615]<verwijzing naar beleid: Voor de uitwerking van de onderstaande onderdelen is het beleidsdocument Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid VRHM het uitgangspunt. Het beleidsdocument is te raadplegen via Bluswatervoorziening en bereikbaarheid Veiligheidsregio Hollands Midden deze is te vinden via https://www.vrhm.nl/ (Documenten > Vastgestelde plannen > Regionale plannen). Vanaf bladzijde 53 staan de basiseisen ten aanzien van bereikbaarheid benoemd. Op bladzijde 62 zijn de basiseisen voor doodlopende wegen benoemd.>

Bereikbaarheid in de openbare ruimte en opkomsttijden
Voor dit plangebied geldt dat de wegen naar het plangebied voor hulpdiensten … <nader te specificeren door VRHM en indien benodigd af te stemmen met de gemeente.>
<Toelichting: De bereikbaarheid tot aan het plangebied is geen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer/projectontwikkelaar maar van de gemeente>.

<Indien sprake is van een omvangrijkere ontwikkeling waarbij verdere stedelijke verdichting van toepassing is, dan zullen ook meer vervoersbewegingen plaats vinden. Vanuit de vernieuwde verkeersberekening moet nagegaan worden of de doorgang van hulpdiensten voldoende gewaarborgd blijft. De afdeling verkeerszaken kan hierin, in samenwerking met de VRHM, een nadere analyse maken.>

Vanuit het Regionale dekkingsplan 2022-2025 wordt aandacht besteed aan de opkomsttijd (prognosetijd) van de brandweer. Voor de ontwikkelingen binnen het plangebeid geldt de classificatie <keuze: ‘Woningen’ / ‘Gebouwen voor zelfredzame personen’ / ‘Verspreid liggende woningen’ / ‘Verspreid liggende gebouwen voor zelfredzame personen’>. Er zijn geen bijzonderheden ten aanzien van de responstijd (prognosetijd) van de brandweer.
<toelichting: voor het gehele verzorgingsgebied is dit binnen Hollands Midden op orde>

<Indien sprake is van ‘Gebouwen voor niet-zelfredzame personen’, ‘Woongebouwen hoger dan 20 meter’, ‘Portiekwoningen’ of ‘Herontwikkeling binnen de oude binnenstad’ dan is vooroverleg met de VRHM wenselijk. De referentiewaarde voor deze categorie is namelijk 7 minuten (‘Goed’) met een marge van 3 minuten (tot 10 minuten ‘Voldoende’). De daadwerkelijke opkomsttijd (prognosetijd) kan door de VRHM nagegaan worden. Overschreiding van de opkomsttijd leidt tot de classificatie ‘Aandachtsobject’ waarbij aanvullende beheersmaatregelen op de locatie benodigd zijn om het veiligheidsniveau tussen lokale maatregelen en brandbestrijding op orde te houden.> Voor dit plangebied geldt dat opkomsttijd (prognosetijd) … <nader te specificeren door VRHM>.
Wegafmetingen en doodlopende wegen binnen het ruimtelijke plan
<toelichting: enkel van toepassing indien er voorzien moet worden in toegangswegen binnen het plangebied voor hulpdienstenverkeer. Indien niet van toepassing: ‘Bestaande openbare wegen worden als afdoende beschouwd’>
Ten behoeve van de goede bereikbaarheid binnen het plangebied is een uitwerking gemaakt op de wegafmetingen, de belastbaarheid van de wegen en de draaicirkels <keuze: en doodlopende wegen>.
<een afbeelding/situatieplattegrond is van meerwaarde waarin de wegafmetingen en lengtes van eventuele doodlopende einden inzichtelijk zijn gemaakt. Zie hiervoor paragraaf 5.3 en 5.3.3 van het beleidsdocument>

Opstelplaats(en) en locatie brandweeringang(en)
De (brandweer)ingang(en) van de bebouwing is/zijn gelegen binnen een afstand van <10 / 40; zie paragraaf 5.4 van het beleidsdocument> meter van de openbare weg. Een verbindingsweg tussen de opstelplaats op de openbare weg en de (brandweer)ingang is niet benodigd.

De (brandweer)ingang(en) van de bebouwing is/zijn niet gelegen binnen een afstand van <10 / 40; zie paragraaf 5.4 van het beleidsdocument> meter van de openbare weg. Om die reden is een verbindingsweg tussen de opstelplaats op het eigen terrein en de (brandweer)ingang benodigd. <een afbeelding/situatieplattegrond is van meerwaarde waarin de opstelplaats(en) en de brandweeringang(en) inzichtelijk is/zijn gemaakt.>

Bluswaterwinlocatie
Voor dit plangebied geldt dat de bluswaterwinning voor de brandweer … <nader te specificeren door VRHM en indien benodigd af te stemmen met de gemeente.>
<Toelichting: De bluswaterwinning tot aan het plangebied is in basis geen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer/projectontwikkelaar maar van de gemeente>.

Voor dit plangebied geldt dat de toegang van het plangebied (niet-openbaar gebied) op meer dan 40 meter <of 15 meter bij opstelplaats bij een natte/droge blusleiding; zie hiervoor paragraaf 5.4 en figuur 5.11> van de brandweeringang(en) ligt. Om die reden is voorzien in aanvullende bluswaterwinning op het eigen terrein… <een afbeelding/situatieplattegrond is van meerwaarde waarin de bluswaterwinning op eigen terrein (als ook de opstelplaats(en) en de brandweeringang(en)) inzichtelijk is/zijn gemaakt.>

Voor de bluswaterwinning voor defensieve brandbestrijding … <nader te specificeren door VRHM en indien benodigd af te stemmen met de gemeente.>
<Toelichting: De bluswaterwinning voor defensieve brandbestrijding is in basis geen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer/projectontwikkelaar maar van de gemeente>.














[bookmark: _Toc199850712]Brand in omgeving
Onderstaande tekstsuggestie gaat in op brand in de omgeving en de mogelijkheid tot brandoverslag.

	Brand in de omgeving – Brandoverslag op het gebouw
Indien zich een brand in de directe omgeving van de bebouwing voordoet is brandoverslag naar het gebouw mogelijk. Een buitenbrand als gevolg van natuurbrand/vegetatie of vanaf een voertuig kan dan grote effecten hebben op het gebouw. Door te kiezen voor een juiste terreininrichting is dit risico te voorkomen of te beperken. Daarnaast kan de keuze in gevelbekleding eveneens effectbeperkend werken. Een beschrijving hoe dit risico beperkt kan worden is wenselijk.



[bookmark: _Toc199850713]Brand op hoogte
Onderstaande tekstsuggestie kan toegepast worden bij hoogbouw.

	Brand op hoogte (hoogbouw)
Voor een brand op hoogte (hoger dan 20 meter en/of een inzetdiepte van meer dan 50 meter) is de samenhang van bereikbaarheid, bluswaterwinning, doelgroepen en het brandveiligheidsconcept (extra) van belang door de grote inzetdiepte naar de bovengelegen verdiepingen/alle gebouwdelen. Om die reden wordt geadviseerd eerst een vooroverleg aan te vragen met de gemeente en veiligheidsregio zodat de samenhang besproken kan worden.




[bookmark: _Toc199850714]Energietransitie 
Onderstaande tekstsuggesties gaan in op ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

	Beperken van ongewenste effecten in relatie tot de energietransitie
Voor het verbeteren van de fysieke veiligheid ten aanzien van ontwikkelingen vanuit de energietransitie is hieronder een verdere uitwerking gemaakt zodat invulling wordt gegeven aan een veilige ruimtelijke ontwikkeling.
<toelichting: Met een dergelijke uitwerking geeft de initiatiefnemer/projectontwikkelaar (maar ook de eindgebruiker indien reeds bekend) aan een goede invulling aan de veiligheidssituatie te willen geven en welke beheersmaatregelen redelijkerwijs te realiseren zijn.>

Energieopslagsystemen
In het kader van de energietransitie worden steeds vaker energieopslagsystemen toegepast. Bij brand in dergelijke systemen komen zwaar toxische stoffen vrij en zijn diverse maatregelen benodigd om het risico aanvaardbaar te houden.
<Suggesties voor uitwerking voor het aanvaardbaar houden van risico’s: Door uitsluitend Europees goedgekeurde installaties toe te passen / De EOS in het plangebied zo te plaatsen dat deze gunstig staat ten opzichte van de overheersende windrichting (zuidwestelijke wind) / Periodiek onderhoud en keuring uit te laten voeren / Een beginnende brand door te melden naar een particuliere alarmcentrale met adequate alarmopvolging / De locatie goed bereikbaar te maken voor hulpdiensten / Bluswerkzaamheden mogelijk te maken door … / …>.
<Zie voor meer informatie de website www.nipv.nl/onderwerp/batterijen/ 

Elektrische auto’s in parkeergarages
In het kader van de parkeerbehoefte worden parkeerplaatsen voorzien voor het stallen en opladen van elektrisch aangedreven en hybride voertuigen. Bij brand in auto’s komen zwaar toxische stoffen vrij en kan door herontbranding een brand in een batterij voort blijven gaan. Er zijn daarom diverse maatregelen benodigd om het risico aanvaardbaar te houden.
<Suggesties voor uitwerking voor het aanvaardbaar houden van risico’s: De parkeerplaatsen bij voorkeur buiten te plaatsen en op afstand van een gebouw / bij inpandig stallen deze gunstig te positioneren ten aanzien van beperken van brandoverslag en de brandbestrijding / Aanvullende bouwkundige maatregelen te nemen ter bescherming van de draagconstructie bij dergelijke vuurbelasting / Een beginnende brand door te melden naar een particuliere alarmcentrale met adequate alarmopvolging / De locatie goed bereikbaar te maken voor hulpdiensten / Maatregelen te treffen zodat een verbrand voertuig door de eigenaar of berger verwijdert kan worden uit de stallingsruimte / Bluswerkzaamheden mogelijk te maken door … / …>. <Zie voor meer informatie de website www.nipv.nl/onderwerp/elektrificatie/ 

<Andere risico’s in relatie tot de energietransitie>
(indien van toepassing en ruimtelijk relevant. Brand in zonnepanelen, zie Bijlage 1 - Overige adviezen’ voor uitwerking in het vervolgproces. Zonneparken zijn wel ruimtelijk relevant.)



[bookmark: _Toc199850717]Beperken van effecten
Onderstaande tekstsuggestie gaat in op het beperken van de effecten bij verschillende scenario’s. Afhankelijk van de risicobronnen in de omgeving zullen andere scenario’s van toepassing zijn.

	Beperken van effecten bij een <keuze: fakkelbrand, toxische wolk, plasbrand en/of BLEVE> <ieder scenariotype apart uit te werken>

In het hoofdstuk ‘<specificeren; meestal hoofdstuk Milieu of Externe Veiligheid>’ is een uitwerking gemaakt van het plaats gebonden risico <keuze: en groepsrisico> voor <scenario(‘s) BLEVE, Plasbrand en/of Toxische wolk>. Voor de verdere invulling aan de fysieke veiligheid is hieronder per scenario een verdere uitwerking gemaakt zodat invulling wordt gegeven aan een veilige ruimtelijke ontwikkeling. Doel hierbij is de zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en continuïteit binnen en buiten het plangebied te bevorderen.
<toelichting: Om de risico’s te verkleinen kunnen de volgende 7 stappen worden aangehouden. Met een dergelijke uitwerking geeft de initiatiefnemer/projectontwikkelaar (maar ook de eindgebruiker indien reeds bekend) aan een goede invulling aan de veiligheidssituatie te willen geven en welke beheersmaatregelen redelijkerwijs te realiseren zijn. Hierbij kan de website www.scenarioboeken.nipv.nl/externe-veiligheid/ ondersteunend zijn. Door de relevenate risicobron op te zoeken en de daarbijbehorende paragraaf ‘Zelfredzaamheid en handelingsperspectief’ te raadplegen.>

1. Bronmaatregelen
Indien de planlocatie enkel ‘risico ontvanger’ is van een externe bron dan kan worden vermeld: ‘Bronmaatregelen niet beinvloedbaar vanuit initiatiefnemer’.
Indien de ontwikkeling een nieuw risico met effecten buiten het plangebied tot gevolg heeft is een vooroverleg met de Veiligheidsregio wenselijk. Initiator voor een dergelijk overleg is de gemeente op verzoek van de initiatiefnemer/projectontwikkelaar.

2. Afstand, personendichtheid en zelfredzaamheid
Aangezien de locatie ontvanger is van risico’s vanuit de omgeving is het van belang dat aangegeven wordt waarom de initiatiefnemer/ eindgebruiker vanuit de locatiestudie gekozen heeft voor deze locatie. ‘De initiatiefnemer/projectontwikkelaar en eindgebruiker hebben er voor gekozen deze locatie te ontwikkelen ondanks de ligging binnen externe veiligheidscontouren omdat …’ <Voor locaties met verminderd/niet-zelfredzame personen en bij locaties voor vitale infrastructuur is dit uitgebreider dan voor beperkt kwetsbare locaties.>

3. Omgevingsmaatregelen
Binnen dit onderdeel wordt toegelicht of er effectbeperkende maatregelen tussen de risicobron en de bebouwing/personen mogelijk is. 

(bij meerdere risicobronnen worden de stappen 3 t/m 7 voor iedere risicobron uitgewerkt)

4. Veilig ontwerp van de bebouwing
Binnen dit onderdeel wordt toegelicht of de positie van de bebouwing gunstig is gepositioneerd ten opzichte van de risicobron. Hierbij is onderscheid nodig tussen het doel om bescherming te bieden bij het wegvluchten van de risicobron en bescherming te bieden bij het schuilen binnen het gebouw.

5. Bouwkundige maatregelen op gebouwniveau
Binnen dit onderdeel wordt toegelicht welke bouwkundige maatregelen getroffen worden zodat (meer) bescherming tegen de risicobron wordt geboden. Hierbij is onderscheid nodig tussen het doel om bescherming te bieden bij het wegvluchten van de risicobron en bescherming te bieden bij het schuilen binnen het gebouw.

6. Omgevingsmaatregelen in het plangebied
Binnen dit onderdeel wordt toegelicht welke maatregelen in de buitenruimte worden getroffen zodat (meer) bescherming tegen de risicobron wordt geboden. Hierbij is aansluiting vanuit de vluchtmogelijkheden uit het gebouw via het plangebied naar de openbare weg benodigd. Een afbeelding kan het doel om bescherming te bieden bij het wegvluchten van de risicobron weergeven.

Daarnaast wordt toegelicht welke maatregelen in de buitenruimte worden getroffen zodat de hulpverlening goed kan plaats vinden. Daar waar de ontvluchting goed geregeld is kan kans geboden worden om de externe hulpverlening mogelijk te maken.

7. Voorbereiden en alarmeren van aanwezigen
Voor alarmering van de bevolking, bij calamiteiten buiten het bouwwerk, wordt gebruik gemaakt van de waarschuwings-alarmeringssirene. De meest nabijgelegen WAS-paal ligt op ... <nader te specificeren door VRHM> meter. Regulier wordt voor de sirene een dekkingscirkel van 800 meter aangehouden. Daarnaast speelt ook het NL-alertsysteem een steeds belangrijkere rol bij het alarmeren van de bevolking. 

(Aan te vullen bij utiliteitsgebouwen:) Te zijner tijd zal het scenario/de scenario’s nader uitgewerkt worden in het ontruimingsplan.



[bookmark: _Toc199850718]Beperken effecten bij overstroming
Onderstaande tekstsuggestie gaat in op het beperken van de effecten bij een overstroming. Afhankelijk van de locatie is dit wel of niet toepasbaar.

	Beperken van effecten bij een overstroming
Voor het verbeteren van de fysieke veiligheid ten aanzien van overstroming en wateroverlast is hieronder een verdere uitwerking gemaakt zodat invulling wordt gegeven aan een veilige ruimtelijke ontwikkeling.
<toelichting: Om de risico’s te verkleinen kunnen de volgende 7 stappen worden aangehouden. Met een dergelijke uitwerking geeft de initiatiefnemer/projectontwikkelaar (maar ook de eindgebruiker indien reeds bekend) aan een goede invulling aan de veiligheidssituatie te willen geven en welke beheersmaatregelen redelijkerwijs te realiseren zijn.

1. Bronmaatregelen
De planlocatie is enkel risico ontvanger voor een overstroming en wateroverlast: ‘Bronmaatregelen niet beinvloedbaar vanuit initiatiefnemer’.

Bij een bres in de regionale kering kan een overstromingsdiepte tot maximaal <na te vragen bij het hoogheemraadschap of via klimaatatlas PZH> meter in het plangebied worden behaald. Ook kan bij een hevige regenbui water op straat komen te staan, hierbij is na de herontwikkeling een maximale waterstand van … centimeter te verwachten.

2. Afstand, personendichtheid en zelfredzaamheid
Aangezien de locatie ontvanger kwetsbaar is voor een overstroming is het van belang dat aangegeven wordt waarom de initiatiefnemer/ eindgebruiker vanuit de locatiestudie gekozen heeft voor deze locatie. ‘De initiatiefnemer/projectontwikkelaar en eindgebruiker hebben er voor gekozen deze locatie te ontwikkelen ondanks de ligging binnen een overstromingsgebied omdat …’ <Voor locaties met verminderd/niet-zelfredzame personen en bij locaties voor vitale infrastructuur is dit uitgebreider dan voor beperkt kwetsbare locaties.>

3. Omgevingsmaatregelen
Binnen dit onderdeel wordt toegelicht of er effectbeperkende maatregelen tussen de risicobron en de bebouwing/personen mogelijk is. <denk hierbij aan waterkerende maatregelen rondom de bebouwing>

4. Veilig ontwerp van de bebouwing
Binnen dit onderdeel wordt toegelicht of het vloerpeil van de bebouwing gunstig is. Hierbij is specifiek aandacht benodigd voor eventueel aanwezige kelders.

5. Bouwkundige maatregelen op gebouwniveau
Binnen dit onderdeel wordt toegelicht welke bouwkundige maatregelen getroffen worden. <denk hierbij aan waterkerende maatregelen op de gevellijn en het aanbrengen van installaties boven de maximale waterlijn>

6. Omgevingsmaatregelen in het plangebied
Binnen dit onderdeel wordt toegelicht welke maatregelen benodigd zijn voor de vluchtmogelijkheden vanuit het gebouw via het plangebied naar de openbare weg/het veilige gebied. Een afbeelding kan het doel om bescherming te bieden bij het wegvluchten van de risicobron weergeven.

Daarnaast wordt toegelicht welke maatregelen in de buitenruimte worden getroffen zodat de hulpverlening goed kan plaats vinden. Daar waar de ontvluchting goed geregeld is kan kans geboden worden om de externe hulpverlening mogelijk te maken.

7. Voorbereiden en alarmeren aanwezigen
Voor alarmering van de bevolking, bij calamiteiten buiten het bouwwerk, wordt gebruik gemaakt van de waarschuwings-alarmeringssirene. De meest nabijgelegen WAS-paal ligt op ... <nader te specificeren door VRHM> meter. Regulier wordt voor de sirene een dekkingscirkel van 800 meter aangehouden. Daarnaast speelt ook het NL-alertsysteem een steeds belangrijkere rol bij het alarmeren van de bevolking. 

(Aan te vullen bij utiliteitsgebouwen:) Te zijner tijd zal het scenario/de scenario’s nader uitgewerkt worden in het ontruimingsplan.





[bookmark: _Toc199850719]Andere ruimtelijke scenario’s
Mogelijk zijn er nog andere ruimtelijke scenario’s relevant voor het plangebied. Kijk hiervoor in het Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Hollands Midden. 

	Andere ruimtelijk scenario’s relevant?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan : 

· Brand of ongeval in een laboratorium met aanwezigheid van genetisch gemodificeerde organisme / stralingsbronnen en röntgenapparatuur / …
· Ongeval/instorting in een complex gebouw
· natuurbrandgevaar 
· luchtvaartongeval (binnen 10 km van vliegveld)
Verzoek voor bovenstaande scenario’s de gemeente om gezamenlijk in overleg te gaan met de VRHM. Zie voor deze scenario’s ook ons Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden.




[bookmark: _Toc199850720]Conclusie 
Afhankelijk van de scenario’s die een rol spelen bij de ontwikkeling kan onderstaande tekstsuggestie gebruikt worden bij het opstellen van een conclusie. 

	Conclusie
In het kader van de voorgenomen gebiedsontwikkeling zijn de relevante scenariotypen geinventariseerd en uitgewerkt op de redelijkerwijs te nemen maatregelen. Hiermee heeft de initiatiefnemer/projectontwikkelaar in samenspraak met de eindgebruiker getracht een nadere invulling te geven aan het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige leefomgeving.




[bookmark: _Toc199850721]Advies voor de bouw- en gebruiksfase
Met de onderstaande tekstsuggesties wordt de initiatiefnemer/projectontwikkelaar en eindgebruiker alvast aangezet tot het treffen van maatregelen voor diverse -meer bouwkundig georienteerde- maatregelen.

	Vervolgproces
De borging van fysieke veilig stopt niet bij afwegingen binnen de ruimtelijke ordening. Ook voor de bouwfase en het gebruik blijft hiervoor aandacht nodig. In de verdere uitwerking van de plannen zullen ten aanzien van de fysieke veiligheid de volgende onderwerpen nader uitgewerkt worden.

Patiëntenvervoer
Voor het vervoer van patiënten door de ambulancedienst besteden wij aandacht aan de minimale afmetingen van een brancard. De liften in de bouwwerken zullen zodanig ontworpen worden dat hierin ook brancards vervoerd kunnen worden. Hierin worden de minimale afmetingen van 110 x 220 cm (breedte x diepte) van de cabine aangehouden.

Gebruik van isolatiematerialen
In het kader van een onbeheersbare gevelbrand is zorgvuldigheid ten aanzien van de toepassing van brandbare materialen van belang. Bij het ontwerp van de gevelbekleding en daken zal zo min mogelijk gebruik gemaakt worden van brandgevaarlijke bouwmaterialen. Hiermee wordt de branduitbreidingskans van een brand in de omgeving of een uitslaande brand verkleind. Daarnaast heeft het beperken van de toepassing van dergelijke producten een gunstig effect op de gezondheid binnen de verblijfsruimten.

Ten aanzien van de toepassing van groene gevels en daken (sedum en andere begroeiing) zal dit enkel worden toegepast waarin een brand zich niet onbeheersbaar kan uitbreiden. Onderbrekingen in de vegetatie en een goede waterhuishouding worden in het verdere ontwerp meegenomen. Grote vegetatie zoals bomen en struiken worden niet toegepast.

Toepassing van zonnepanelen
Op de daken worden in het kader van de duurzaamheid zonnepanelen geplaatst. Met het plaatsen van zonnepanelen wordt echter extra kans op brand geïntroduceerd. Door het treffen van (extra) veiligheidsmaatregelen kan escalatie van een brand worden verkleind. In de verdere uitwerking wordt met behulp van de Handreiking advies veilig PV systemen hier verdere uitwerking aan gegeven.

Redundantie van transport per lift
In het kader van het regulier gebruik van het gebouw zal op termijn ook onderhoud en vervanging van de liften benodigd zijn. Daarnaast kan onverwacht uitval leiden tot problemen in het dagelijks leven van met name ouderen/minder mobiele personen. Door het treffen van onafhankelijk van elkaar functionerende liften kan ook tijdens de werkzaamheden aan een lift gezorgd worden dat minder mobiele personen de begane grond kunnen bereiken. In het verlengde hiervan is hiermee ook geborgd dat transport van patiënten met een brancard geborgd is.

C2000 dekking voor portofoonverkeer
Vanwege de omvang van de bebouwing is het te verwachten dat portofoonverkeer van hulpdiensten via C2000 niet of beperkt werkt. Dit wordt vaak veroorzaakt door de verstorende werking van bouwconstructies, bouwmaterialen en installaties (waaronder ook het toepassen van zonwerend glas in de buitenkozijnen en sommige omvormers van installaties). In de nadere uitwerking van het bouwplan is het daarom benodigd dat rekening wordt gehouden om in de gemeenschappelijke ruimten rekening te houden met signaaldekking en dit te laten controleren tijdens de bouw en voorafgaand aan het gebruik. Een goede telefoondekking zoals 4- /of 5G zal ook voor de binnenhuisdekking van C2000 en andere toekomstige verbindingssystemen ten goede komen.

Veiligheid tijdens de bouwfase
In het kader van de bouwplaats veiligheid zal in de verdere uitwerking een bouwveiligheidsplan worden overlegd. Hierin is onder meer uitwerking gegeven aan het scenario brand op de bouwplaats inclusief het beperken van de omvang. Ook is de bereikbaarheid van hulpdiensten in de diverse fase nader invulling gegeven.
<In het bijzonder zijn de fases van belang waarin zowel gebruik van de bouwwerken als bouwwerkzaamheden binnen het plangebied van toepassing zijn.>

Bereikbaarheid van hulpdiensten tijdens de bouwfase
Voor een snelle hulpverlening bij bijvoorbeeld brand of een ongeval maakt de brandweer gebruik van Openstreetmaps. Zodra bouwwegen toegankelijk zijn voor hulpdiensten dient dit in Openstreetmaps bijgewerkt te worden. De routebegeleiding/navigatie kan op deze manier beter plaats vinden en daarmee kan sneller hulp verleend worden. Denk hierbij ook aan calamiteitenwegen die in het dagelijks leven enkel voor fietsers/voetgangers bedoeld zijn. Door de weg open te stellen voor hulpdiensten worden deze alternatieve toegangsmogelijkheden vroegtijdig geborgd. De verantwoordelijkheid voor deze aanpassingen liggen bij de gemeente/projectontwikkelaar en niet bij de hulpdiensten.
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